
重庆工商大学采购合同
（项目名称：茶园校区（一期）窗帘（第二批）采购项目）
（项目编号：CTBU-JZ2026002）
	需方：重庆工商大学
	计价单位：元、平方米/元

	供方：            
	计量单位：平方米、米


经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	品牌/规格
	原厂制造商
	预估
数量
	单价
	小计

	遮光窗帘
	
	
	15150.9 平方米
	
	

	窗帘轨道
	
	
	2533.05米
	
	

	窗帘布带
	
	
	4559.49米
	
	

	合计人民币（小写）：元

	合计人民币（大写）：

	备注：
1.本项目为交钥匙工程，合同价为总价包干，包含但不限于旧设备拆除及运输费、货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费和措施费、安装调试费、安全文明措施费、人工费、交通费、保险费、培训费、利润、风险费用、知识产权费、轨道、布配、挂钩、第三方机构检验检测费及质保期内的售后服务费等全部配件等所有费用的包干价格、及各种应纳的税费等为达到本合同所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用，需方不再追加其他费用。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。同时应负责因安装造成的对房屋前工序损坏的修复工作(包括但不限于道路、梯间、外墙等)。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。供方已综合考虑本合同相关环节所产生的所有费用，已充分衡量和估计本合同履行中可能发生的潜在导致数量变动、价格变动的风险因素，本合同所有所需服务及所需相应设备、人员、耗材等已经包含在该价格中。
2.本项目为据实结算。合同中的面积数仅为暂定面积，实际结算面积以需方收方确定的最终面积为准。
3.收方面积测量标准：按照窗帘布料面积进行测算。
4.最终结算总价不得超过项目预算金额47万元。

	一、质量要求和技术标准
供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务内容如下：
(一)产品质量保证期
1.供方所提供的产品在质保期内、外均能享受原厂(指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务的机构，以下同)售后服务。不论原厂质保期限长短，供方对本项目所有产品提供5年的原厂免费质保期，免费质保期自项目验收合格之日起计算。免费质保期内维护和售后服务形成 的风险和费用由供方承担，若非人为因素造成产品损坏，由供方负责免费维修(含配件)或更换。
2.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.供方的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供方实际承诺执行。
（二）售后服务
1.供方和制造商(指合同中软、硬件系统的生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同) 在质量保证期内应当为需方提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
供方应当为需方提供技术援助电话，解答需方在使用中遇到的问题，及时为需方提出解决问题的建议。
（2）现场响应
需方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供方和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使需方能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果供方的产品技术升级，供方应及时通知需方，如需方有相应要求，供方应对需方购买的产品进行升级服务。
2.质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，需方需要继续由供方提供售后服务的，供方应以优惠价格提供售后服务。
（三）供方提供完善的培训体系和售后服务体系，并提供详细的培训方案和售后服务内容经供方培训后，需方需求部门能熟练掌握各系统的操作并用于教学、科研。
（四）备品备件及易损件
供方售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经需方同意不得使用非原厂配件。

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法
以厂家规定的产品包装和随机标准附件为准。

	三、交提货方式、时间、地点
1.交货方式：供方送货至需方指定地点并完成安装调试，运输费用由供方负责。
2.交货时间：结果公示且无异议后50天内完成安装并交付需方。
3.交货地点：重庆工商大学茶园校区需方指定地点。

	四、验收标准、方法
1.批量生产安装前，供方须先现场复核窗帘的数量、尺寸、安装条件，和需方确定窗帘颜色、款式及安装方案等。需方可对部分产品的样式、颜色进行调整，产品中标综合单价不变。窗帘的颜色、 款式、安装方案、样品等实施细节经双方确认后，需方书面确认并通知供方进行产品制作，方可批量  生产安装。
2.到货验收。货物到达现场后，需方需求部门应做好到货验收，严格按照合同以及竞价文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号及规格参数，按国家有关规定以及竞价文件的质量要求和各项指标、供方的竞标文件及承诺和合同约定标准进行验收。供方应在需方需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。若到货产品品牌、型号及规格参数等与合同及招标文件的规定不符的，供方不得进行设备安装，需方需求部门应及时告知需方归口管理部门与采购管理部门。供方应保证货物到达需方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供方负责调换、补齐或赔偿。
4.产品在安装调试并经过环保检测符合要求后，才能进行最终验收。货物安装调试完毕，产品经需方需求部门同意验收后，由需方资产管理处牵头，组织需方需求部门对遮光窗帘(产品含配件)随机抽取1副送至质量检验检测机构(或部门)(检验检测费用由供方承担)，检测检验范围包含产品技术要求中“窗帘材质清单”中相对应的“遮光窗帘”中序号：“1.1、1.2、1.4、1.6”和“窗帘布带”中序号“6”和“窗帘轨道”中序号“1、3”技术参数，检验检测结果应满足合同约定的技术参数要求。若检验检测不合格需方将拒收货物，且供方承担因货物不合格对需方造成的一切损失。因抽检破损的产品由供方补齐并承担相应费用。
5.最终验收。供方以书面形式向需方资产处管理处提交正式验收申请，并同时提供设备验收报告 及相关资料等，才能进入验收程序，项目整体功能和技术参数指标须满足竞价文件、供方的竞标文件及承诺和采购合同的要求。验收合格条件如下：
5.1产品品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达 到招标文件规定的标准。
5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
5.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
5.4在规定时间内完成交货并验收，并经需方确认。
6.供方提供的货物未达到招标文件规定要求，且对需方造成损失的，由供方承担一切责任，并赔 偿所造成的损失。
7.大型或者复杂的政府采购项目，需方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
8.需方需要制造商对供方交付的产品(包括质量、技术参数等)进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
9.供方须向需方提供所投产品的中文操作手册、中文维修手册，包括但不限于详细的维修技术资料等。
10.项目完工后由供方负责清洁现场。
11.资产入库咨询电话：023-62769051。

	五、履约保证金
1. 供方须在合同签订前向需方开户银行汇入合同金额5%的履约保证金（？元），确保项目按期、按质进行。供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。
2. 履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等方式到重庆工商大学指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由供方自行承担。供方务必在汇款凭证上注明项目编号“2026002”。 
3. 履约保证金指定收取账户
户名：重庆工商大学 
开户行：工行重庆南岸学府支行 
账 号：9558853100753300031 
统一社会信用代码：125000007428748822 
4. 履约保证金退还方式 
质保期满且无遗留问题的前提下，退还全额履约保证金（不计利息）。供方申请退履约保证金时提供需求部门、资产管理部门签署的《重庆工商大学货物及服务项目质量评估报告及履约保证金退还审核流程表》。

	六、付款方式
1.本项目据实结算，合同款项支付前，供方按采购合同完成交货并安装调试完成，经需方最终验收合格后出具项目验收合格的报告。实际结算金额=单价×需方确定的最终面积。需方确定的最终面积以需方需求部门签字确认为准；
2.需方按相关要求进行项目验收，经验收合格后需方出具项目验收报告；
3.供方向需方开具增值税专用发票含抵扣联和发票联（若项目为硬件和软件一体的，应分别开具硬件、软件（服务）的发票），协助需方需求部门办理入库手续后，需方以转账方式向供方支付实际供货量的货款。

	七、违约责任
1.需方可通过现场考察、函询等多种方式对供方的响应文件情况予以核查，供方须无条件配合并提供有关证明材料，证明其响应内容的真实有效性。需方若发现供方进行虚假响应或提供虚假材料的，有权取消供方的中标资格；若在合同签订后查实供方进行虚假响应或提供虚假材料的，需方有权单方面终止合同，供方需缴纳合同金额5%的违约金。
2.若供方发生部分违约现象，供方需缴纳相应金额的违约金；若发现严重违约现象，供方需缴纳合同金额5%的违约金。
2.1非不可抗力情况下，因供方自身原因终止履行合同的，供方需缴纳合同金额5%的违约金；
2.2若供方未能按合同和采购文件要求供货或提供服务的（包含但不限于供方提供的产品与合同、投标文件的品牌规格型号不一致等情形），供方需缴纳合同金额5%的违约金；
2.3非不可抗力情况下，因供方自身原因超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，供方需缴纳合同金额的3%作为违约惩罚，以此类推；
2.4因不可抗力或需方自身原因，致使交货期限延后的，供方不承担相应违约责任。但供方须提供需方需求部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，需方需求部门负责人签字并加盖部门公章。
若供方在投标过程中有虚假响应或履约过程中有违约行为的，或正式验收或使用过程中，若经需方或第三方检测机构验证不合格，除须承担相应的经济赔偿责任之外，需方有权终止合同，并报送至重庆市财政局和重庆市政府采购中心，将其列入云平台采购黑名单。
4.供方有下列情形之一的，列入需方采招供应商黑名单，需方视情况禁止供方及关联关系方（指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商）6个月至3年内参加需方采招项目投标。
4.1投标人在投标过程中有虚假投标、围标、串标行为的。
4.2不按规定提交履约保证金。
4.3非不可抗力原因，供方无故放弃项目中标资格的、或不与需方签订合同的、或合同签订后拒绝履行合同义务的。
4.4供方在合同履约过程中有违约行为，整改后再次违约的。
4.5供方因自身原因未按合同约定完成送货、安装调试达到验收要求，给需方造成负面影响的。
4.6其他违反采购与招投标法律法规和需方规则制度的。
5.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》《政府采购法》执行。

	八、安装要求
1.供方进校安装应遵守学校规章制度，合理安排安装进度，不得影响正常的教学、工作秩序；
2.如需安装的房间内已有窗帘，供方应做好记录并及时联系房间管理部门沟通意见，如不需重复安装，则不计入最后收方面积；如需更换安装，供方应负责拆换旧窗帘，并将旧窗帘及轨道放到校区内指定位置；
3.安装完成后，施工过程中产生的垃圾由供方清运出校，自行处置；
4.供方应保证安全施工，并承担施工过程中的全部安全责任；
5.大窗台房间供方应考虑需方使用方便，在与需方需求部门充分沟通的情况下，配备撑杆或拉绳以满足使用需求。

	九、项目其他要求
1.供方负责整个合同项目的安全管理。施工中人身及财产安全放在第一位。供方必须服从需方现场代表的质量监督要求和管理，文明施工，安全生产，按时完工。供方负责涉及工程的环境保护及恢复，竣工验收时做到“工完场清”。
2.供方应保护好改造装修场所所有设施、设备、管网、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，如因供方措施不力或管理不到位，对需方等造成损失进行赔偿，出现责任事故承担相应责任。在工程施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面责任全部由供方承担，需方不承担其它任何费用。

	十、其他约定事项
1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分，共同构成合同文件。合同文件按以下顺序进行解释：合同、响应文件和承诺、采购文件及其补遗文件。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提请诉讼。
3.本合同一式肆份，需方叁份，供方壹份，均具有同等法律效力。
4.需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
5.供方须按需方要求提供对设备的操作培训，使需方相关使用人员能够正常操作相关设备。
6.供方联系人及电话，   ：  ；需方联系人及电话，魏勇：15923956916。

	需方：重庆工商大学
地址：重庆市南岸区学府大道19号
联系电话：023-62769774
开户行：工行重庆南岸学府支行
账号：3100027609024907533
纳税人识别号：125000007428748822
法定代表人：

授权代表：
	供方： 
地址： 
联系电话： 
开户银行： 
账号： 
纳税人识别号： 
法定代表人：

授权代表：

	备注：


签约时间：2026年   月   日             签约地点：重庆工商大学


附件：
窗帘材质清单
	[bookmark: _Toc10450][bookmark: _Toc23984]序号
	产品
名称
	产品
规格
	技术参数及制作要求

	1
	遮光窗帘
	定制
	窗帘：
1.质量要求
1.1纤维成分：聚酯纤维≥96%；
1.2单位面积质量≥300g/㎡；
1.3断裂强力经向≥2300N，纬向≥1430N，撕破强力经向≥40N，纬向≥125N；
1.4遮光率≥95%；
1.5抗污性能≥4级；
1.6水洗尺寸变化率经纬向-4%～+3%，干洗尺寸变化率经纬向-4%～+3%；
1.7耐光色牢度≥5级，耐皂洗色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级。

2.阻燃要求：符合GB 8624-2012 B1级。
3.绿色环保要求：甲醛含量≤20mg/kg，其它参数达到符合GB 18401-2010 C类标准；
4.工艺制作要求
4.1.针迹大小一致，缝纫线条笔直流畅，无跳针、漏针现象。
4.2.褶皱按照1:1.8倍，顶部卷边双层约10cm，底部卷边双层约10cm ，左右卷边各约3cm。
4.3.挂钩采用不锈钢S型挂钩，布帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型。

窗帘布带：
1.成分：100%聚酯纤维；
２.单位面积质量≥300g/㎡；
3.耐热压色牢度≥3级；
4.水洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0；
5.断裂强力（N）：≥1600；
6.阻燃要求：符合GB 8624-2012 B1级。

	2
	窗帘轨道
	常规
	1.采用铝合金轨道：抗拉强度≥160N，规定非比例延伸强度≥110N，断后伸长率（%）≥8。 
2.外观要求：轨道表面膜层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷。 
3.规格尺寸要求：轨道壁厚≥1.2mm；高度≥26mm；宽度≥32mm。轨道承重≥40kg，走珠滑轮承重≥8kg。注：符合GB/T 5237.1-2017。
4.安装要求：轨道每米不低于8个走珠，安装码间距不高于80cm。




重庆工商大学货物服务类采购廉洁协议
[bookmark: _GoBack]（项目名称：茶园校区（一期）窗帘（第二批）采购项目）
（采购计划编号：无，采购项目编号：CTBU-JZ2026002）

需方：重庆工商大学                      供方：   

为认真贯彻落实党中央、国务院关于从源头上预防和治理腐败的精神，加强采购活动 全过程的管理和廉政建设，保证采购活动公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的 合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为。经双方同意，在签订采购合同的同时，自愿签订本廉洁协议。
（一）需供双方应当自觉遵守国家有关廉政建设的法律法规，杜绝商业贿赂和不正当竞争。
（二）需方需求部门有责任和义务公平公正地对需采购的货物或服务做好充分的市场调研，在综合分析不同供应商产品技术参数的前提下，确定合理的预算和技术参数，并在此基础上形成真实可信、切实可行的采购需求方案，表达规范、含义准确，并充分考虑后续采购竞争性，且不得出现与政府采购负面清单相违背的内容。
（三）需方采购部门应严格按照政府采购相关法律法规组织开评标，加强评审过程的 规范性管理，客观公正对待评审结果，按照依法推荐的中标（成交）候选供应商顺序确定中标（成交）供应商。供需双方应依法合规签订合同，并严控合同变更，不得对招标（采购）文件和供方的投标（响应）文件作实质性修改，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
（四）需方需求部门应加强采购项目的后续履约管理，做好到货验收，积极为供方进场履约提供相应保障，积极配合供方进行安装调试。若到货产品品牌、型号、质量、样式及规格参数等与合同、采购文件的规定不符的，供方不得进行设备安装。需方资产管理部门或考核牵头部门应严格按照合同与招标（采购）文件内容进行验收或考核，双方不得出现未达到验收或考核条件弄虚作假以致验收考核虚假通过等情形。
（五）需方相关人员及其近亲属不得参加供方和相关单位的宴请、健身和娱乐活动，不得向供方索贿或变相索贿，不得以任何借口向供方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得要求供方报销应由需方或个人支付的费用。
（六）供方不得邀请需方相关人员及其近亲属参加宴请、健身和娱乐活动，不得赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不得代为报销应由需方或个人支付的费用。
（七）若需方出现违反本廉洁协议之行为的，依据相关法律法规和学校制度给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；若供方出现违反本廉洁协议之行为的，需方有权直接终止合同，并将供方记入需方采购与招投标工作黑名单，同时供方应承担给需方造成的一切损失。
（八）供需双方均应分别加强对相关人员廉洁教育，强化人员法纪意识，杜绝行贿、受贿、索贿（变相索贿）等违法乱纪行为发生，坚守纪律红线、法律准线、道德底线、责任钢线。
（九）需方相关人员包含但不限于需方需求部门、归口部门、考核牵头部门、采购部门、资产管理部门等相关人员。
（十）本协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。此协议一式叁份，需方贰份，供方壹份，自双方签字、盖章后生效。

需方：重庆工商大学                    供方： 

采购与招投标管理中心（签字）：        法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：
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