重庆工商大学重庆工商大学茶园校区（一期）窗帘（第二批）采购项目

竞标人须知

一、项目预算

本项目预算47万元。

二、资格条件

（一）一般资格要求 

1、具有独立承担民事责任的能力； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6、法律、行政法规规定的其他条件。  

注：一般资格条件的证明文件可用承诺书替代（详见附件1：《报价函及承诺书》），并承担法律责任。

特定资格条件：无

三、报价要求

详见附件：重庆工商大学茶园校区（一期）窗帘（第二批）采购项目合同
四、技术要求及参数

（一）项目一览表（竞标人按上述分项进行报价，按附件1格式报价）

	序号
	产品名称
	房间类型
	预估数量
	单位
	备注

	1
	遮光窗帘
	办公室、教室、
实验室、值班室
	15150.9 
	平方米
	此数据为按1：1.8测算的布料面积

	2
	窗帘轨道
	
	2533.05
	米
	

	3
	窗帘布带
	
	4559.49
	米
	轨道数据*1.8


需求地点

    茶园校区（一期）未安装窗帘的公共用房。详见附件《茶园校区需安装窗帘统计表》
技术参数

（一）窗帘材质清单
	序号
	产品
名称
	产品
规格
	技术参数及制作要求

	1
	遮光窗帘
	定制
	窗帘：
1.质量要求
1.1纤维成分：聚酯纤维≥96%；
1.2单位面积质量≥300g/㎡；
1.3断裂强力经向≥2300N，纬向≥1430N，撕破强力经向≥40N，纬向≥125N；
1.4遮光率≥95%；
1.5抗污性能≥4级；
1.6水洗尺寸变化率经纬向-4%～+3%，干洗尺寸变化率经纬向-4%～+3%；
1.7耐光色牢度≥5级，耐皂洗色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级。


2.阻燃要求：符合GB 8624-2012 B1级。
3.绿色环保要求：甲醛含量≤20mg/kg，其它参数达到符合GB 18401-2010 C类标准；
4.工艺制作要求
4.1.针迹大小一致，缝纫线条笔直流畅，无跳针、漏针现象。
4.2.褶皱按照1:1.8倍，顶部卷边双层约10cm，底部卷边双层约10cm ，左右卷边各约3cm。
4.3.挂钩采用不锈钢S型挂钩，布帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型。

窗帘布带：
1.成分：100%聚酯纤维；
２.单位面积质量≥300g/㎡；
3.耐热压色牢度≥3级；
4.水洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0；
5.断裂强力（N）：≥1600；
6.阻燃要求：符合GB 8624-2012 B1级。

	2
	窗帘轨道
	常规
	1.采用铝合金轨道：抗拉强度≥160N，规定非比例延伸强度≥110N，断后伸长率（%）≥8。 
2.外观要求：轨道表面膜层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷。 
3.规格尺寸要求：轨道壁厚≥1.2mm；高度≥26mm；宽度≥32mm。轨道承重≥40kg，走珠滑轮承重≥8kg。注：符合GB/T 5237.1-2017。
4.安装要求：轨道每米不低于8个走珠，安装码间距不高于80cm。


商务等方面的要求

详见附件：重庆工商大学茶园校区（一期）窗帘（第二批）采购项目合同

八、联系方式
（一）采购人/采购代理机构：重庆工商大学 

联系人：杨老师

电  话：023-62769774

传  真：023-62769774

地  址：重庆市南岸区学府大道19号

（二）需求部门/技术咨询/现场踏勘

联系人：魏勇老师 

电  话：15923956916
九、本标的最终解释权归属于采购人。
附件：

报价函及承诺书

重庆工商大学：

我方收到重庆工商大学重庆工商大学茶园校区（一期）窗帘（第二批）采购项目（采购项目编号：CTBU-JZ2026002）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目竞价。

1.我方愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：              元；人民币小写：               元。本次报价为一口价，不再进行二次报价。本次报价为包干价，包括但不限于完成本项目所需的服务费、人工费及各种应纳的税费等。因竞标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2.我方承诺：免费服务期 5 年，自验收合格之日算起。
3.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定、要求及内容，承诺响应本项目采购公告及采购文件的全部要求。

4.我方承诺满足供应商资格要求中的一般资质条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

5.我方承诺满足供应商资格要求中的特定资格条件的全部要求。

6.我方若中选，将按照本项目采购文件中的有关要求按时足额缴纳履约保证金，将按照采购人发布的“合同条款”和采购结果、采购公告签订合同，并且严格履行合同义务，否则采购人有权取消我方中选资格。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的成交中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

8.在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《采购文件》之规定给予惩罚。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞标单位名称（盖章）：（盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人签字：

2026年   月   日

分项报价表
	序号
	产品名称
	房间类型
	预估数量
	单位
	报价
	总价
	备注

	1
	遮光窗帘
	办公室、教室、
实验室、值班室
	15150.9 
	平方米
	
	
	此数据为按1：1.8测算的布料面积

	2
	窗帘轨道
	
	2533.05
	米
	
	
	

	3
	窗帘布带
	
	4559.49
	米
	
	
	轨道数据*1.8

	合计（人民币小写）：

	人民币大写：

	备注：

1.本项目为交钥匙工程，合同价为总价包干，包含但不限于旧设备拆除及运输费、货物费、运输费（含装卸费）、安装用材料费和措施费、安装调试费、安全文明措施费、人工费、交通费、保险费、培训费、利润、风险费用、知识产权费、轨道、布配、挂钩、第三方机构检验检测费及质保期内的售后服务费等全部配件等所有费用的包干价格、及各种应纳的税费等为达到本合同所确定的所有内容和要求而可能发生的一切费用，需方不再追加其他费用。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。同时应负责因安装造成的对房屋前工序损坏的修复工作(包括但不限于道路、梯间、外墙等)。因供方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，需方不再补偿。供方已综合考虑本合同相关环节所产生的所有费用，已充分衡量和估计本合同履行中可能发生的潜在导致数量变动、价格变动的风险因素，本合同所有所需服务及所需相应设备、人员、耗材等已经包含在该价格中。

2.本项目为据实结算。合同中的面积数仅为暂定面积，实际结算面积以需方收方确定的最终面积为准。

3.收方面积测量标准：按照窗帘布料面积进行测算。

4.最终结算总价不得超过项目预算金额47万元。


竞标单位名称（盖章）：（盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人签字：

2026年    月    日

